**Байкальский гражданский форум**

**г. Иркутск**

**7-8 июня 2019 года**

**Техническое задание на выставку общественных организаций**

Требования к оформлению выставочных стендов участников

В стенд входит следующее оборудование:

* Мобильный стенд Х-образный размер 160х65см с печатью на изи-баннере фотокачеством 1440dpi



Макет стенда должен содержать фотографии отражающие деятельность организации и краткую информацию об организации,:

* Название организации
* Краткая история (по желанию)
* Направления работы
* Результаты деятельности (лучшие проекты, мероприятия, достижения)

**Технические требования к готовым макетам:**

**Программы для создания макетов (Corel Painter, Adobe Photoshop CS3)**

**Требования к растровым файлам:**

**1.** Формат файла - **.tiff**;

**2.** Цветовая модель **CMYK***;*

**3**. Цветовой профиль - **U.S. Web Coated v2**;

**4.** Все слои должны быть сведены в единственный слой – **Background**;

**5.** Все **альфа-каналы** *(Alpha Channels****)*** и **пути** *(Paths)* должны быть удалены;

**6.** Допускается применение сжатия – только **LZW** *(LZW-compression);*

**7. Черный цвет** должен быть составным : **C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%** (или C 50%, M 50%, Y 50%, K 100% ) !

**8.** Для получения **синего цвета**: **C 100% M75% Y 0% K 0%** *(сочетание: C 100%, M 100%, Y 0%, K 0% дает фиолетовый, а не синий цвет);*

**9.** Если по краям файла есть **белые поля** - сделайте **обводку черного цвета** *(цвет см. выше)* толщиной в 3-5 пикселей по периметру (в «Adobe Photoshop» функция «Область: гориз/верт строка);

**10.**Размеры должны быть указаны в названии файла.

**11.**При сложных составных цветах необходимо делать пробник.

**Важно:**

**-** недопустимо использование C 100%, M 100%, Y 100%, K 100% для создания черного цвета;

**-** при использовании **градиентных заливок** необходимо **избегать:**

 **-** стопроцентной заливки Cyan (допустимо любое количество до 99% включительно);

 **-** перехода от составного цвета к 100% одного цвета, в противном случае при печати будет видна отчетливая полоса в месте перехода *(например, при переходе от красного (M 100% Y 100%) цвета к желтому (Y 100%) необходимо добавить к желтому 1 - 5% «Magent`ы» (M 1% - 5% Y 100%)).*

 **-** минимальное пропечатываемое количество чернил - 5%.

**Разрешение растровых изображений (при размере 1:1**) – 150 dpi

**Важно:**

 - если на большом формате у вас очень мелкие детали (например информационный стенд с мелким наборным текстом), то ориентироваться надо на размер шрифта, то есть ставить 150-200 dpi.

**Файлы, предоставляемые в других форматах, считаются не готовыми к печати и требуют отдельной допечатной подготовки. Стоимость допечатной подготовки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.**

Требования к файлам для стандартной допечатной подготовки

**Требования к векторным файлам:**

**1.** Формат файла - **.cdr;**

**2.** Цветовая модель **CMYK** ;

**3.** Все шрифты должны быть переведены в **кривые;**

**4.** Макет, особенно при обилии мелких деталей, должен быть сгруппирован;

**5.** Все **обводки** толщиной более 2 мм необходимо перевести в объекты:

**-** функция «convert outline to object» для инструмента «Перо»;

**-** функция «break apart» - для «Контура»;

**6.** **Эффекты** *(линзы, тени)* должны быть **растрированы** (функция «convert to bitmap).

**7. Черный цвет** должен быть составным : **C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%** (или C 50%, M 50%, Y 50%, K 100% ) !

Требования к другим форматам файлов

- Форматы файлов: **.eps**

- цветовая модель CMYK;

- формат заголовка: TIFF, 8 bit Color;

- Compatibility (Совместимость) - PostScript 3;

- Color Management (Управление цветом) – отключить «применять профиль ICC»;

- шаг градиента – максимально (2000);

- экспортировать текст как кривые.

Форматы файлов: **.pdf**

- цветовая модель CMYK;

- стиль создания – высококачественная печать;

- совместимость - любая;

- сохранять возможность редактирования*;*

- сжатие JPEG, без преобразования цветов.

Форматы файлов: **.psd**

- цветовая модель CMYK;

- цветовой профиль U.S. Web Coated (SWOP) v 2 (цветовое пространство «Северная Америка»)

- сохранять возможность редактирования *(по слоям);*

*-* все альфа-каналы *(Channels)* и пути *(Paths)* должны быть удалены;

- допустимо использование сжатия LZV (LZV-compression).

Форматы файлов: **.jpeg**

- цветовая модель CMYK;

- цветовой профиль U.S. Web Coated (SWOP) v 2;

- масштаб 1:1 (100%);

- формат «базовый оптимизированный», наилучшее качество.

*Разрешение растровых файлов см. выше.*

**Контактная информация:**

**Типография «Перекресток»**

**Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская 37**

**Телефон: (3952) 657-812**

**Электронная почта:** **irkutsk@printirk.ru**

**Режим работы: понедельник-пятница: 8:00—18:00**

**Прием заявок: понедельник-пятница: 8:00—17:00**